A N E X O    I I
 de equipamiento científico PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CAMINOS Y DE GEOSINTÉTICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS DE la universidad de cantabria (3 lotes).	
LOTE 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENYADO DE PERMEABILIDAD DE BARRERAS GEOSINTÉTICAS BENTONÍTICAS SEGÚN NORMA ASTM D5887 O EQUIVALENTE Y BARRERAS GEOSINTÉTICAS POLIMÉRICAS SEGÚN LA NORMA UNE EN 14150 O EQUIVALEnte

D./Dña.:      	con D.N.I.:       	
		 		
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:       
	
     	C.I.F.:       
			
con domicilio en:       
	
calle:        	  nº:       	
			
Código Postal:       	 , Tfno:       	    enterado/a del anuncio del procedimiento  abierto convocado por la Universidad de Cantabria y publicado en: B.O.C. de fecha:        D.O.U.E. de fecha:           y B.O.E. de fecha:       	y de acuerdo con el Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, cuyo contenido declara conocer plenamente y cuyas cláusulas acepta incondicionalmente sin salvedad alguna, realiza la siguiente oferta:
OFERTA BÁSICA
OFERTA ECONÓMICA, IVA INCLUIDO:      .-€
(B.I.:      .-€; IVA [       %]:      .-€)
	Total en letras:      

OFERTA CON MEJORAS
OFERTA ECONÓMICA, IVA INCLUIDO:      .-€
(B.I.:      .-€; IVA [       %]:      .-€)
	Total en letras:      

MEJORAS TÉCNICAS
1.	INCLUSIÓN DE UN EQUIPO ADICIONAL
Oferta un equipo adicional portátil (bomba + manómetro digital externos al equipo principal) para la calibración interna de las presiones que garantice la trazabilidad de las medidas y cuyas características técnicas requeridas son las siguientes: 
El manómetro deberá ser suministrado con una calibración realizada por laboratorio de calibración acreditado por ENAC, según la ISO 17025 o equivalente; rango mínimo: 0-100 kPa, resolución: 0,05 kPa y precisión: 0,5%. 
SI 				NO 

2.	AMPLIACIÓN DE LOS RANGOS DE MEDIDA DE PERMEABILIDAD Y ESPESOR
Por poder medir permeabilidades y espesores con un rango ampliado respecto al establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme a lo especificado en el apartado Admisión de Variantes o Mejoras/Condiciones y Elementos, Punto 2) del apartado 13 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
ASTM D5887-09 o equivalente. 
•	Espesor de probetas, e: (3 mm ≤ e <5 mm) y (7 mm<e ≤9 mm).  SI 	NO 
•	Coeficientes de permeabilidad, k: (1∙10-11 m/s ≤ k < 1,5∙10-11 m/s) y (2,5∙10-11 m/s < k ≤ 3,0 ∙10-11 m/s)  SI 		NO 
UNE-EN 14150:2007 o equivalente. 
•	Espesor de probetas, e: (0,1 mm ≤ e <1 mm) y (3 mm<e ≤4 mm) SI 	NO 
•	Coeficientes de permeabilidad, k: (4,0∙10-12 m/s ≤ k < 0,65∙10-11 m/s) y (2,15∙10-11 m/s < k ≤ 1,5∙10-9 m/s) SI 		NO 
(fecha y firma)
     

NOTA: En el Sobre B, junto al modelo de oferta se incluirán folletos, manuales de servicio técnico de mantenimiento y de usuario, en español y en formato papel y CD, de los equipos ofertados incluidas las posibles mejoras para el lote 2, que permitan conocer ampliamente las características del suministro.
Asimismo en el sobre B  las empresas licitadoras aportarán certificados vigentes que acrediten que los equipos a suministrar cumplen con las normas establecidas, o equivalentes, que se solicitan, así como, en su caso, para las posibles mejoras ofertadas.